一、投标人一般资格要求
	序号
	资格要求名称
	资格要求详细说明

	1
	投标人应具有独立承担民事责任的能力
	营业执照（正本或副本）或法人登记证（正本或副本）或其他能够证明投标人具有独立承担民事责任能力的相关证明材料复印件【注：①营业执照或法人登记证或其他证明材料载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册。】

	2
	1. 具有良好的商业信誉的证明材料；
1. 具有健全的财务会计制度的证明材料；
1. 缴纳社会保障资金的证明材料；
1. 缴纳税收的证明材料；
1. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1. 供应商应提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
	1.投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。
2.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料；
3.投标人具有健全的财务会计制度的书面声明材料；
4.投标人具有依法缴纳社会保障资金良好记录的书面声明材料；
5.投标人具有依法缴纳税收良好记录的书面声明材料。【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。】

	3
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②投标人提供书面声明材料。】
2.资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】

	4
	未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内
	投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】

	5
	行贿犯罪记录
	在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。 【说明：①按招标文件要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】

	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标
	负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人未同时参加本项目书面声明材料。【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②参加本项目采购活动的投标人中无与其他同时参加本项目的投标人负责人为同一人的情况，不存在直接控股、管理关系的投标人参加本项目的情况。】

	7
	投标文件签章
	投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】

	8
	投标文件资格响应文件的语言
	语言符合招标文件的要求。【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】

	9
	法律、行政法规规定的其他条件
	采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人可不提供证明材料。【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】

	10
	不属于国家相关法律法规规定的其他禁止参加投标的情形
	1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商；
2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】



二、技术参数
	[bookmark: _Hlk239429371]序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量

	1
	数字设计模块
	处理器：≥16 核心 32 线程；基准频率≥4.3GHz，最高加速频率≥5.7GHz；L3 缓存≥128MB，
插槽：AM5；TDP：170W"
内存：≥128GB DDR5 5600MT/s；类型：NECC；支持 AMD EXPO 内存超频技术AMD 
硬盘：≥2TB M.2 NVMe SSD；接口：PCIe 4.0x4 及以上；顺序读取≥7300MB/s，顺序写入≥6800MB/s
GPU卡：采用Blackwell架构；CUDA 核心≥24000 个；显存≥96GB GDDR7，位宽512bit；显存带宽≥1700GB/s；FP32算力≥126TFLOPS；INT8≥4000TOPS；FP64≥1.97TFLOPS
电源：≥1300W；80PLUS 金牌及以上；
散热：配备高端360mm 一体式水冷散热器
保修：提供三年原厂上门质保
显示器≥23.8英寸IPS面板，3840x2160分辨率，响应时间≤5ms
报价供应商应当保证所投物资为原厂全新且未拆封产品，不得中途拆装改配，官网序列号可查，出厂日期不得早于投标日期。
	9台

	2
	样机制作模块-熔融沉积成型（FDM）
	1、成型技术：熔融沉积成型（FDM）
2、平台尺寸：最高可达（长355、宽355）
3、打印高度：350mm
4、单机机身尺寸：不超过长495、宽515、高640mm
5、组合机身尺寸：不超过长495、宽515、高916mm
6、包装：木箱包装，稳固保证设备不受损坏
7、打印速度最到可达600mm/s；最高加速度可达30000mm/s2
8、打印层厚：0.05-0.3mm
9、挤出机类型：近端双齿轮挤出机
10、耗材直径：1.75mm
11、喷嘴直径：标配0.4mm；0.2mm/0.6/0.8mm可选
12、喷嘴温度：最高可达345℃;热床温度：最高可达125℃
13、设备需配套增材制造数字化学习平台：
13.1有丰富的学习功能，例如：1、支持导入3D建模、文字资料、2D自定义绘制建模图形等多种数据展示方式，可实现程序内部教学模式，实训模式，考核模式的数据与模型更新；
13.2可展示FDM3D打印机设备包括：X轴机构，Y轴机构，送丝机构，Z轴机构，整机设备共五大模块的内部零件以及结构零件的高精度模型展示及认知与功能教学，并且可对FDM机构进行详细结构的模块介绍；
13.3可展示光固化设备包括：设备外壳，打印平台组件，打印散热风机，FOTIA控制箱，配套主机共五大结构的零件的高精度模型展示，并进行认知与功能教学；
13.4可展示金属3D打印机内部零件以及精密机械结构的高精度模型展示，并进行认知与功能教学；
13.5可进行场景化，仿真化，交互式的光固化设备基本操作教学，与3D打印机专业建模软件以及切片软件进行互通，在通过高精度建模搭建的3D打印实验室中，实现真实性与教学性，拓展性兼顾的特色实操教学。
13.6可进行场景化，仿真化，交互式的金属3D打印机基本操作教学，与3D打印机专业建模软件以及切片软件进行互通，在通过高精度建模搭建的3D打印实验室中，实现真实性与教学性，拓展性兼顾的特色实操教学的数字孪生。
13.7可进行典型3D打印机装调虚拟实操，在虚拟实训空间中进行X轴机构，Y轴机构，送丝机构，Z轴机构，整机设备共五大模块的全仿真，流程化，结构化的零件拼装功能，并对所装配的模块进行系统认知以及知识详解。
13.8可进行3D打印设备的DIY装调的虚拟实操，使用者可进行多种3D打印设备的选取，以打印机功能为导向进行特色化3D打印机的定制与开发，并且进行定制化开发后的3D打印机的展示。
13.9实训考核可进行典型3D打印机装调虚拟实操考核，在虚拟实训空间中进行X轴机构，Y轴机构，送丝机构，Z轴机构，整机设备共五大模块的全仿真，流程化，结构化的零件拼装考核，并进行评分机制，考核分数将会进行智能统计，并上传到数据库并同步到教师端进行数据对接与展示。
13.10理论考试可进行3D打印机的理论题作答，发散学生思维，将实操与理论举头并进，其中共有300 道3D打印机精选题，可帮助学生在理论知识方面进行扎实而有力的学习，在达到阶段性考核的目的，也让学生对3D打印机整体更为了解。
13.11、基于职业技能大赛是由资深教师进行研究与分析的真题与押题练习，可以以对职业技能大赛由目标得学生进行专项练习，极大增长学生对此比赛的认知以及考题熟悉程度，极大得提升了学生的职业技能水平。
13.12支持内部模型以及文档增替，可进行定制化开发内容选项，支持各类零件以及整体机型进行交互式快速设计功能；
13.13支持可视化工业设计软件接入，全仿真拟真安装以及应有流程，实现高自由度交互使用；
13.14其中包含多个仿真应用场景，可支持自有定义工作平面，可面向对象操控，支持基于零件的高精度仿真；
13.15支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、阵列、对齐等一系列功能；
支持场景定制化，零件定制化，考题定制化等多角度多方位功能。
13.16支持3D打印机全仿真DIY功能，自由组合，以结果为功能导向。
13.17软件内置各模块使用视频案例，可直接打开播放；
13.18设计专业后台管理数据库，管理员可在后台进行学生可访问模块的权限管理系统，以及分数管理系统。帮助管理者更好的把控学生学习进度，以及对整体方向的把控。
13.19学生成绩统计可通过数据库与软件的互通，来实现对学生成绩的管理与查看，整体权限把控在管理员的账号上，可对整个学科进行系统化管理。
13.20课程系统涵盖3D打印机的学科领域与应用，通过流程化，标准化，高效化的课程设计，让学生与老师都能够从中获益，达到职业性教学的最终目的。
13.21拥有结构化后台系统，可以本地部署或云端部署授课资源，有用户管理、教师管理、学生管理、教室管理等授课依赖设置系统，对学生用户进行账户编辑，成绩查询等权限控制功能，云端可对整个教学系统进行配置设置，包括成绩分析统计，教学数据统计功能；
13.22校园版软件适用于主机安装并授权校园局域网无限节点数量电脑使用该软件系统；软件取得《软件著作权登记证书》，拥有自主知识产权；须通过软件加密狗现场操作演示正版软件；取得原厂家针对本项目的授权委托书原件。
	2台

	3
	样机制作模块-FGF熔融颗粒挤出成型
	1.成型工艺：FGF熔融颗粒挤出成型
2.成型尺寸：≥1200*1000*1000mm
3.工作台面温度：≤120°C，喷头温度：0-350°C；
4.喷头直径：2-6mm（可选）；
5.支持耗材：PC、ABS、PC、PA、PETG等；
6.进料方式：40KG密封储料箱，气动自动送料，无料检测功能；
7.安全防护功能：具备紧急停止模式，安全保障。机器状态指示灯带；
8.机器结构：全封闭机箱，双开门可视工作状态。
9.功率：额定功率6000W
10、最大挤出吞吐量：≥10kg/h
11、运动结构：龙门结构，配置伺服电机驱动；高强度直线导轨+滚珠丝杆传动
12、具备自动调平、断电续打功能
13、100kg材料
	1台

	4
	视觉设计认知评估模块
	（一）、数据采集设备硬件参数
1.硬件结构：全自然状态下一体式遥测型眼动仪,专用显示器带有专用的旋钮式数据采集设备接口，可快速安装到数据采集设备上，自带高低可调的VESA支架，兼容其它尺寸的显示设备，接口不少于：DVI，VGA，HDMI、DP、USB。（需提供实物照片）
2.系统适用于研究眼球运动如微眼跳，注视，瞳孔变化和眨眼等。采集自然人类行为无需使用任何束缚性装置，如头盔、腮托等。
3.采样频率：≥1200Hz（双眼采集情况下），根据实验需求用户可选择采样模式至少包含60 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz 和1200 Hz（需提供视频演示）
4.准确度：头部固定≤0.30°；自由头动≤0.43°（需提供测试报告）
5.精确度：头部固理想条件下0.01°；自由头动条件下0.02°（需提供测试报告）
6.追踪技术：配备明瞳和暗瞳两组光源，明瞳和暗瞳自适应追踪，双眼采集，
7.追踪模式：支持不少于三种，至少包括人类、大猿、猴子。（需提供软件截图）
8.头动范围：宽x高42 X 26cm（距离75cm），操作距离：55-75cm，最大注视角度：≥30度。
9、刺激呈现屏幕尺寸：≥21英寸
10、刺激呈现分辨率： ≥2560×1440超清
11、刺激呈现刷新率：≥200Hz
12、刺激呈现屏幕反应时间： ≤5ms
13、为保证实验效果数据质量和整机系统兼容性，刺激呈现屏幕与眼动追踪单元生产厂家必须为同品牌（需提供开机界面截图）
（二）、实验设计系统
1.支持多时间轴设计功能，选择不同的刺激可以进行时间轴跳转功能，支持在原实验室人机环境同步平台上安装进行实验设计的编写，无需二次开发和插件协议（需提供承诺函，采购人可以要求中标人进行现场演示）
2.支持添加多媒体刺激材料，包括.bmp/.jpg/.png/.jpeg/.avi/.mp4/.mkv/.mp2/.mp3/.wav等格式
3.添加Group组刺激，支持顺序呈现、随机不重复、随机可重复方法，可以设置随机取样与重复次数
4.添加Combo组合刺激，支持同一画布添加图像与文字材料，画布大小默认≥1920*1080
5.图像刺激材料元素：建议≥2K（根据实际情况自动调整），支持contain、fill、cover模式
6.文字刺激材料元素：支持字体、对其方式、格式的设置
7.添加Webpage网页或原型设计刺激（需提供软件截图）
（1）支持直接输入网页或者原型的url，支持打开本地原型设计文件
（2）自动实现网页自适应，可自定义固定页面的宽和高
8.支持刺激属性设置：包括名称、位置、背景色、刺激跳转、是否生成事件/片段等功能
9.刺激切换方式：支持时间、鼠标、键盘组合模式、以及API事件（眼控、语音等）切换（需提供软件截图）
10.AOI编辑功能支持实验前基于刺激材料指定AOI，实验结束自动生成多被试的AOI统计报告，支持Draw AOI功能，可以绘制任意形状的AOI，建议≤100个；支持锚点编辑，实时显示 AOI缩放和位移的数值；实现自定义输入宽、高、位置等参数数值，自动调整Draw AOI大小
11.支持Pick AOI功能，可自动识别网页原型的组件ID，并可直接通过鼠标点击选定作为AOI，无需手动绘制。支持锚点编辑，实时显示AOI缩放和位移的数值；实现自定义输入宽、高、位置等参数数值，自动调整Pick AOI大小
12.支持添加AOI矩阵与模板功能：建议≤10*10矩阵，用于自动分析AOI交互轨迹规律；支持AOI模板功能，可以跨材料复用
（三）、眼动轨迹分析系统
1.眼动数据处理：基于I-VT算法提取注视点、眨眼及眼跳状态；支持自定义设置处理参数，包括插值、降噪、角速度、基点选择、过滤器、注视点合并、忽略最短注视点等算法。支持在原实验室人机环境同步平台上安装进行数据分析，以及和实验室现有脑电、生理、行为观察等设备进行数据同步采集与分析，无需二次开发和插件协议。（需提供承诺函）
2.可视化眼动数据Chart：包括原始数据、处理数据的注视点X、Y坐标以及角速度、左右眼瞳孔数据。
3.眼动点自动映射，支持本地Gaze Mapping自动叠加以及手动coding功能。（需提供软件截图）
4.眼动可视化分析，含热点图、轨迹图、3D图、蜂窝图、彩虹图、透视图等，支持以png格式导出，可自定义半径（Radius）、风格（Style）、透明度（Opacity）等可视化参数。（需提供软件截图）
5.眼动AOI序列分析功能：支持自定义基于单个AOI或AOI Group的序列设置；序列维度设置含Sequence维度与Time维度，≤99维；支持多被试的AOI序列可视化，提供相对时间与绝对时间结果；支持多被试AOI序列数据统计，含首次注视时长、平均注视时长、总注视时长百分比和注视次数百分比等指标。（需提供软件截图）
6.AOI序列轨迹相似度计算功能，支持多被试基于整体片段相似度计算、序列相似度计算，计算最大轨迹相似度。（需提供软件截图）
7.眼动自定义分析算法：支持针对个体眼动数据的自定义分析，包括交叉行为分析、延迟行为分析、编码分析、时域分析、峰值检测分析，并提供可视化图表，支持连续眼动数据转行为数据。（需提供软件截图）
8.支持Segment分析功能，可按任务与事件归类处理视觉数据。
9.数据统计提供AOI统计及Gaze眼动点数据指标统计，提供反映注意特征的 数据 ≥25种。包括Gaze平均瞳孔直径、最小瞳孔直径、最大瞳孔直径、注视点间平均水平距离、注视点间平均垂直距离、注视点间绝对距离、眨眼次数、平均眨眼次数、眼跳次数、平均眼跳次数、总眼跳时间；AOI首次注视时间、AOI首次注视次数、AOI首次注视序列编号、AOI首次注视持续时间、AOI访问次数、AOI总访问时间、AOI总访问时间的百分比、AOI平均访问时间、AOI注视次数、AOI注视次数的百分比、AOI注视总时间、AOI总注视时间的百分比、AOI平均注视时间、AOI第二次注视时间、AOI注视点的最近距离等指标。
10.支持以Excel或CSV格式导出所有原始数据、处理数据、分析数据。
11、厂家或者代理商必须提供针对本项目的授权，如果原厂在中国设有分公司，必须提供中国分公司提供针对本项目授权和售后服务承诺函。
	1套
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无人环境感知模块
	一、视觉感知*2
1、4/3 CMOS 哈苏主相机：28mm等效焦距，1亿像素
f/2.0至f/11可变大光圈
支持6K/60fps HDR视频
2、采用哈苏HNCS自然色彩解决方案
3、中长焦相机：70mm等效焦距，4800万像素，1/1.3英寸CMOS传感器，f/2.8光圈支持4K/60fps HDR视频
4、长焦相机：168mm等效焦距，5000万像素，1/1.5英寸CMOS传感器，f/2.8光圈，支持4K/60fps HDR视频
5、增强图传
6、三电套装
二、环境测量*2
广角相机：4/3 CMOS，2000 万有效像素，f/2.8-f/11，等效焦距 24 mm，机械快门
中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，4800 万有效像素，f/2.8，等效焦距 70 mm
长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，4800 万有效像素，f/2.8，等效焦距168 mm
激光测距模块：正入射量程：1800 米（1 Hz）；斜入射量程（1:5 斜距）：600 米（1 Hz） 盲区：1 米；测距精度（米）：±（0.2 + 0.0015 × D）[1]
裸机重量（带普通桨叶）“1219 克*
飞行器标准重量（含电池、桨叶和 microSD 卡）。
最大起飞重量：1420 克（常规桨叶）、1430 克（静音桨叶）
展开尺寸：长 307.0 毫米，宽 387.5 毫米，高 149.5 毫米
折叠尺寸：长 260.6 毫米，宽 113.7 毫米，高 138.4 毫米
最大起飞海拔高度：6000 米
带配件最大工作海拔：4000 米
最大续航里程（无风环境）：35 公里（常规桨叶）、32 公里（静音桨叶）
★含智图旗舰版软件
	1套



三、主要商务要求
	服务期限
	以合同约定为准

	标的提供地点
	西华大学美术与设计学院

	付款方式
	合同签订后支付合同金额的 20%，验收合格后支付合同金 
额 80%，同时需要开具相应增值税发票。

	验收要求
	1.验收地点及时间：由采购人指定。
2.验收时，双方必须同时在场，中标人所提供的产品不符合合同内容规定的，采购人有权拒绝验收。中标人应及时按本合同内容规定和采购人要求免费进行整改，直至验收合格，方视为中标人按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

	其他
	服务要求:
1.中标人须开通5×8小时热线电话及7×24小时客服人员电话，接受采购人的电话技术咨询和故障反馈。中标人应在48小时内提供现场服务。 
2.中标人必须提供培训服务：培训内容包括系统使用培训。
3.售后服务：
3.1设备硬件质保期不低于2年，软件系统维护期不低于2年。质保期自仪器验收签字之日起计算。
3.2质保期间如需更换零配件，所需费用由中标人承担，同时应保证所更换的零配件与原货物相同规格和品质；质保期外零配件及耗材的费用不得高于当时市场价收取。
3.3维修响应时间：质保期内，在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时内到达用户现场进行维修，服务现场2小时内解决技术故障，24小时内提供备品备件服务。
3.4软件升级：维护期内应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。



四、评审方法及分值
评审方法：综合评分法
	序号
	评分因素
	分值
	备注

	1
	报价40%
	40分
	共同评分因素

	2
	技术指标和配置40%
	40分
	技术评分因素

	3
	售后服务保障10%
	10分
	技术评分因素

	4
	服务方案5%
	5分
	技术评分因素

	5
	履约能力5%
	5分
	技术评分因素




